# Техникалық мәліметтер

Қосымша тұтқасы бар перфоратор саптамасы |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Аккумуляторлық бұрауыш |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Номиналды айналу жиілігіA) | мин-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Соққы саныA) | мин-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Номиналды кернеу | B= | 12 | 12 | 12
Құрал бекіткіші |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Макс. саңылау диаметрі |  |  |  |
Бетон | мм | 10 | 10 | 10
Кірпіш қалау | мм | 16 | 16 | 16
СалмағыB) | кг | 1,4 | 1,3 | 1,4
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  20−25 °C температурасында GBA 12V 6.0Ah аккумуляторымен өлшенеді

B)

  Қосымша тұтқамен, аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.