# Tolmuvähendus

Vältige puurimist ilma tolmuvähenduse meetmeteta. Elektrilist tööriista saab olenevalt kasutusotstarbest kombineerida tolmuvähenduse tarvikutega koos imuriga.
Kasutage põhimõtteliselt sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Järgige töödeldavate materjalide kohta kehtivaid siseriiklikke eeskirju.

- Vältige tolmu kogunemist töökohta. Tolm võib kergesti süttida.

Nõuded imurile |
--- | ---
Vooliku soovitatav nimiläbimõõt | mm | 35
Vajalik alarõhkA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Vajalik läbivooluhulkA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Soovitatav filtritõhusus |  | Tolmuklass MB)

A)

  Elektrilise tööriista imuriühenduse võimsuse väärtus

B)

  Vastavalt IEC/EN 60335-2-69

Järgige imuri juhist. Katkestage imemisvõimsuse vähenemisel töö ja kõrvaldage põhjus.