# Υποδείξεις εργασίας

Μετά από εργασία μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας με μικρό αριθμό στροφών για να κρυώσει το ηλεκτρικό εργαλείο, πρέπει να το αφήσετε περίπου 3 λεπτά να λειτουργεί στον μέγιστο αριθμό στροφών χωρίς φορτίο.

Κλιπ ζώνης (βλέπε εικόνες K–L)

Με το κλιπ ζώνης (11) μπορείτε να αναρτήσετε το ένθετο π.χ. σε έναν ιμάντα. Έτσι έχετε ανά πάσα στιγμή και τα δυο χέρια σας ελεύθερα και το ένθετο πρόχειρο.

- Προσέξτε κατά τη συναρμολόγηση, να ασφαλίσει η ωτίδα ασφάλισης (15) του κλιπ ζώνης στην εσοχή του περιβλήματος του προσαρτήματος.

- Για την αποσυναρμολόγηση του κλιπ ζώνης σηκώστε την ωτίδα ασφάλισης (15) με ένα μυτερό αντικείμενο ελαφρά και τραβήξτε το κλιπ ζώνης.