# Verktygsbyte

Dammskyddskåpan hindrar i stor utsträckning borrdamm från att tränga in i verktygsfästet under arbetet. Vid insättning av verktyg se till att dammskyddskåpan inte skadas.

- En skadad dammskyddskåpa måste bytas ut omedelbart. Vi rekommenderar att detta utförs av kundtjänst.

##

Ta bort insatsverktyget.

Sätt in tillsatsen i fästet (1). Vrid fästringen (10) tills den klickar fast hörbart.

##

Med SDS plus-chucken kan du enkelt och bekvämt byta insatsverktyget utan att behöva använda något annat verktyg.

- Sätt in insatsverktyget till anslag i fästet på låshylsan.

- Kontrollera låsningen genom att dra i verktyget.

##

Dra spärrhylsan bakåt och ta av insatsverktyget.

##

Du kan vrida stödhandtaget (13) som du vill för att få en säker och mindre uttröttande arbetsställning.

- Vrid det nedre greppet på stödhandtaget (13) motsols och vrid stödhandtaget (13) till önskad position. Vrid därefter fast det nedre greppet på stödhandtaget (13) medsols.

Se till att spännbandet på stödhandtaget ligger i avsett spår på höljet.

##

Med justeringsringen kan önskat borrdjup X fastställas.

Tryck på knappen för djupanslagsinställning och sätt djupanslaget i tilläggshandtaget (13).

Räfflorna på djupanslaget måste peka uppåt eller neråt.

- Skjut in SDS plus-insatsverktyget till anslag i verktygsfästet SDS plus. Rörligheten hos SDS plus-verktyget kan annars leda till en felaktig inställning av borrdjupet.

- Dra ut djupanslaget så att avståndet mellan borrspetsen och djupanslagets spets motsvarar önskat borrdjup X.

##

Ta bort insatsverktyget.

Lås upp tillsatsen i riktning och dra av den från fästet (1).