# راهنمائی‌های عملی

پس از کار طولانی با تعداد لرزش پایین بایستی ابزار برقی جهت خنک شدن حدود 3 دقیقه با بیشترین تعداد لرزش بدون بار کار کند.

گیره نگه دارنده بند رکابی (رجوع کنید به تصویر K–L)

با استفاده از گیره نگه دارنده بند رکابی (11) می توانید نگه دارنده را بعنوان مثال به یك تسمه یا کمربند متصل كنید. در این صورت هر دو دست شما آزاد است و نگه دارنده در هر زمان در دسترس شما است.

- هنگام نصب توجه کنید که زبانه چفتی (15) گیره نگه دارنده بند رکابی در داخل شیار محفظه نگه دارنده جا بیفتد.

- برای باز کردن گیره نگه دارنده بند رکابی، زبانه چفتی (15) را با یک جسم نوک تیز کمی بلند کنید و گیره را بیرون بکشید.