# Underhåll och rengöring

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Rengör insatsverktyget, borrhammartillsatsen GFA 12-H med verktygshållare och ventilationsöppningarna på elverktyget efter varje användningstillfälle.