# Tehnični podatki

Nastavek za udarno vrtanje s pomožnim ročajem |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumulatorski vijačnik |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Kataloška številka |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Število udarcevA) | min–1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nazivna napetost | V= | 12 | 12 | 12
Vpenjalni sistem |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Najv. premer vrtanja |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Zid | mm | 16 | 16 | 16
TežaB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 12V 6.0Ah

B)

  S pomožnim ročajem, brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.