# Instructions d’utilisation

Après avoir travaillé à une petite vitesse pendant une période relativement longue, faites tourner l’outil électroportatif à vide au régime maximal pendant une durée de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Clip de ceinture (voir figures K–L)

Le clip de ceinture (11) permet d’accrocher l’embout perforateur par ex. à une ceinture. Vous avez alors les deux mains libres et l’embout perforateur est à tout moment à portée de main.

- Veillez lors du montage à ce que la languette de verrouillage (15) du clip de ceinture s’enclenche dans l’évidement de l’embout perforateur.

- Pour retirer le clip de ceinture, soulevez légèrement la languette de verrouillage (15) avec un objet pointu et tirez le clip vers l’arrière.