# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Na langere tijd werken met een klein toerental moet u het elektrische gereedschap ter afkoeling ca. 3 minuten lang bij maximaal toerental onbelast laten draaien.

Riemclip (zie afbeeldingen K–L)

Met de riemclip (11) kunt u het opzetstuk bijv. aan een riem hangen. U heeft dan beide handen vrij en het opzetstuk is altijd binnen handbereik.

- Let er bij de montage op dat de vergrendeltong (15) van de riemclip in de uitsparing van de behuizing van het opzetstuk vastklikt.

- Voor demontage van de riemclip tilt u de vergrendeltong (15) met een spits voorwerp iets op en trekt u de riemclip eraf.