# Techniniai duomenys

Perforatoriaus priedėlis su papildoma rankena |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumuliatorinis suktuvas |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Vardinis sūkių skaičiusA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Smūgių skaičiusA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nominalioji įtampa | V= | 12 | 12 | 12
Įrankių įtvaras |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks gręžinio skersmuo |  |  |  |
Betonas | mm | 10 | 10 | 10
Mūro siena | mm | 16 | 16 | 16
SvorisB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 12V 6.0Ah

B)

  Su papildoma rankena, be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com)

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.