# Вказівки щодо роботи

Після тривалої роботи на низькій частоті обертів дайте електроприладу попрацювати для охолодження прибл. 3 хвил. з максимальною частотою обертів на холостому ходу.

Кріплення для пояса (див. мал. K–L)

За допомогою кріплення (11) насадку можна зачепити, напр., за пояс. Це звільнить вам руки, насадка завжди буде у вас під рукою.

- Під час встановлення переконайтеся, що фіксуючий язичок (15) кріплення для пояса увійшов у заглиблення корпусу насадки.

- Щоб зняти кріплення для пояса, злегка підніміть фіксуючий язичок (15) загостреним предметом і зніміть кріплення.