# Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike. Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

- Mbani të pastër fshesën me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.

Pas çdo përdorimi, pastroni veglën e futur, aksesorin e trapanit të shpimit GFA 12-H me mbajtësen e veglave dhe vrimat e ventilimit të pajisjes elektrike.