# Menjava nastavka

Pokrov za zaščito pred prahom v veliki meri onemogoča, da bi prah, ki nastane pri vrtanju, med obratovanjem prodrl v vpenjalni sistem. Pri vstavljanju nastavka pazite na to, da ne poškodujete pokrova za zaščito pred prahom .

- Poškodovan ščitnik proti prahu je treba takoj zamenjati. Priporočamo, da zamenjavo opravi servisna delavnica.

##

Odstranite adapter.

Nastavek vstavite v vpetje (1). Nastavitveno kolesce (10) vrtite, dokler se slišno ne zaskoči.

##

Z vpenjalno glavo SDS plus lahko nastavke menjate enostavno in udobno brez uporabe dodatnih orodij.

- Nastavek vstavite v vpenjalni sistem blokirnega tulca do prislona.

- Povlecite nastavek in preverite, ali je dobro vpet.

##

Blokirni tulec povlecite nazaj in odstranite nastavek.

##

Pomožni ročaj (13) lahko po želji obrnete in s tem zagotovite varno in neutrujajočo držo pri delu.

- Zavrtite spodnjo ročico pomožnega ročaja (13) v levo in pomožni ročaj (13) obrnite v želeni položaj. Nato spodnjo ročico pomožnega ročaja (13) znova zategnite z vrtenjem v desno.

Pazite na to, da bo vpenjalni trak pomožnega ročaja nameščen v zato predvideni zarezi na ohišju.

##

Z omejevalnikom globine se lahko določi želena globina vrtanja X.

Pritisnite tipko za nastavitev omejevala globine in vstavite omejevalnik globine v dodatni ročaj (13).

Rebrasti profil na omejevalniku globine mora biti obrnjen navzgor ali navzdol.

- Nastavek SDS plus do konca potisnite v vpenjalni sistem SDS plus. Premikanje nastavka SDS plus lahko sicer privede do napačne nastavitve globine vrtanja.

- Omejevalnik globine povlecite navzven tako daleč, da razmak med konico svedra in konico omejevalnika globine ustreza želeni globini vrtanja X.

##

Odstranite nastavek.

Nastavek deblokirajte v smeri in ga povlecite iz vpetja (1).