# Technische gegevens

Boorhameropzetstuk met extra handgreep |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Accuschroevendraaier |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Productnummer |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominaal toerentalA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Aantal slagenA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nominale spanning | V= | 12 | 12 | 12
Gereedschapsopname |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Max. boordiameter |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Metselwerk | mm | 16 | 16 | 16
GewichtB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 6.0Ah

B)

  Met extra handgreep, zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.