# Dati tecnici

Adattatore per martello con impugnatura supplementare |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Avvitatore a batteria |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Codice prodotto |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Numero di giri nominaleA) | giri/min | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Numero di colpiA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Tensione nominale | V= | 12 | 12 | 12
Attacco utensile |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diametro di foratura max. |  |  |  |
Calcestruzzo | mm | 10 | 10 | 10
Muratura | mm | 16 | 16 | 16
PesoB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 6.0Ah

B)

  Con impugnatura supplementare, senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.