# Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN IEC 62841-2-6.

GSR 12V-15 FC:

А‑взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 87 дБ(A); уровень звуковой мощности 95 дБ(A). Погрешность K = 3 дБ.

Используйте средства защиты органов слуха!

GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC:

А‑взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 90 дБ(A); уровень звуковой мощности 98 дБ(A). Погрешность K = 3 дБ.

Используйте средства защиты органов слуха!

Значения вибрации ah (непрерывная вибрация), pF (повторяющиеся ударные вибрации) и погрешность K определены в соответствии с EN IEC 62841-2-6:

GSR 12V-15 FC:

Ударное сверление в бетоне: ah, HD = 13,9 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF, HD = 877 м/с2 (K = 222 м/с2)

GSR 12V-32 FC:

Ударное сверление в бетоне: ah, HD = 16,5 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF, HD = 1067 м/с2 (K = 7 м/с2)

GSR 12V-35 FC:

Ударное сверление в бетоне: ah, HD = 15,4 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF, HD = 935 м/с2 (K = 113 м/с2)

Указанные в настоящих инструкциях уровень вибрации и значение шумовой эмиссии измерены по методике измерения, прописанной в стандарте, и могут быть использованы для сравнения электроинструментов. Они также пригодны для предварительной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии.

Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут быть иными. Это может значительно повысить общий уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить уровень вибрации и шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры без‌опас‌ности для защиты оператора от воз‌дейст‌вия вибрации, например: техническое об‌слу‌жи‌вание электроинструмента и рабочих ин‌стру‌ментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических про‌цессов.