# کاهش گرد و غبار

از سوراخ کاری بدون اقدامات کاهش گرد و غبار خودداری کنید. بسته به نوع کاربرد، این ابزار برقی را می‌توان با متعلقات کاهش گرد و غبار به همراه جاروبرقی ترکیب کرد.
همواره از ماسک تنفسی مناسب استفاده کنید. به قوانین و مقررات کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

- از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید. گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

الزامات جاروبرقی |
--- | ---
قطر نامی شیلنگ توصیه شده | mm | 35
فشار خلاء مورد نیازA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
میزان جریان مورد نیازA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
کارآیی فیلتر توصیه شده |  | کلاس گرد و غبار M‏B)

A)

  مقدار توان در اتصال مکش ابزار برقی

B)

  طبق استاندارد IEC/EN 60335-2-69

به دستورالعمل جاروبرقی توجه کنید. در صورت کاهش قدرت مکش، کار را متوقف کنید و علت را برطرف کنید.