# Zníženie prašnosti

Vyhnite sa vŕtaniu bez opatrení na zníženie prašnosti. Spolu s vysávačom možno elektrické náradie, v závislosti od použitia, kombinovať s príslušenstvom na zníženie prašnosti.
Vždy používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest. Dodržiavajte tiež predpisy platné vo vašej krajine týkajúce sa spracovávaných materiálov.

- Zabráňte usadzovaniu a hromadeniu prachu na pracovisku. Prach sa môže ľahko zapáliť.

Požiadavky na vysávač |
--- | ---
Odporúčaný menovitý priemer hadice | mm | 35
Potrebný podtlakA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Potrebný prietokA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Odporúčaná účinnosť filtra |  | Trieda prachu MB)

A)

  Hodnota výkonu na prípojke vysávača elektrického náradia

B)

  V súlade s IEC/EN 60335-2-69

Dodržujte návod k vysávaču. Ak sací výkon klesne, zastavte prácu a odstráňte príčinu.