# Støvreduksjon

Unngå boring uten støvreduserende tiltak. Avhengig av bruksområdet kan elektroverktøyet kombineres med støvreduserende tilbehør sammen med en støvsuger.
Bruk alltid egnet åndedrettsvern. Følg gjeldende forskrifter i ditt land for materialene som skal bearbeides.

- Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.

Krav for støvsugeren |
--- | ---
Anbefalt nominell diameter for slange | mm | 35
Nødvendig undertrykkA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Nødvendig gjennomstrømningsmengdeA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Anbefalt filtereffektivitet |  | Støvklasse MB)

A)

  Effektverdi ved vakuumtilkoblingen til elektroverktøyet

B)

  I samsvar med IEC/EN 60335-2-69

Følg instruksjonene for støvsugeren. Hvis sugekraften reduseres, stopp og fjern årsaken.