# Arbetsanvisningar

Efter en längre tids arbete med små varvtal bör du låta elverktyget rotera i 3 minuter vid maximalt varvtal och utan belastning.

Bältesklämma (se bild K–L)

Med bältesklämman (11) kan du hänga tillsatsen i exempelvis ett bälte. Då har du båda händerna fria och tillsatsen är alltid till hands.

- Vid montering, se till att låsfliken (15) på bältesklämman klickar fast i tillsatshöljets spår.

- För demontering av bältesklämman lyfter du låsfliken (15) lätt med ett spetsigt föremål och drar av bältesklämman.