# Technische Daten

Hammeraufsatz mit Zusatzgriff |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akku-Schrauber |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Sachnummer |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
NenndrehzahlA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
SchlagzahlA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nennspannung | V= | 12 | 12 | 12
Werkzeugaufnahme |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
max. Bohrdurchmesser |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Mauerwerk | mm | 16 | 16 | 16
GewichtB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 6.0Ah

B)

  Mit Zusatzgriff, ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.