# Технические данные

Насадка для ударного сверления с дополнительной рукояткой |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Аккумуляторный шуруповерт |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Товарный номер |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Номинальное число оборотовA) | об/мин | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Частота ударовA) | уд/мин | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Номинальное напряжение | В= | 12 | 12 | 12
Патрон |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Макс. диаметр сверления |  |  |  |
Бетон | мм | 10 | 10 | 10
Кирпичная кладка | мм | 16 | 16 | 16
ВесB) | кг | 1,4 | 1,3 | 1,4
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииC) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 12V 6.0Ah

B)

  С дополнительной рукояткой, без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.