# Tekniske data

Hammerforsats med ekstrahåndtag |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akku-skruemaskine |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Varenummer |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
SlagtalA) | slag/min | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nominel spænding | V= | 12 | 12 | 12
Værktøjsholder |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. borediameter |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Murværk | mm | 16 | 16 | 16
VægtB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 6.0Ah

B)

  Med ekstrahåndtag, uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com.)

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.