# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.). Utilsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.

- El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Rengør indsatsværktøjet, borehammeren GFA 12-H med værktøjsholder og ventilationsåbningerne på elværktøjet efter hver brug.