# Снижение количества пыли

Не пренебрегайте мерами по снижению количества пыли при сверлении. В зависимости от области применения электроинструмент можно комбинировать с принадлежностями для снижения количества пыли вместе с пылесосом.
Всегда используйте подходящие средства защиты органов дыхания. Соблюдайте действующие в стране предписания относительно обрабатываемых материалов.

- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.

Требования к пылесосу |
--- | ---
Рекомендуемый номинальный диаметр шланга | мм | 35
Требуемое разрежениеA) | мбар гПа | ≥ 230 ≥ 230
Требуемый расходA) | л/с м³/ч | ≥ 36 ≥ 129,6
Рекомендуемая эффективность фильтра |  | Класс пыли MB)

A)

  Значение мощности на всасывающем патрубке электроинструмента

B)

  Согласно IEC/EN 60335-2-69

Соблюдайте указания относительно пылесоса. При снижении мощности всасывания прервите работу и устраните причину.