# Технички податоци

Додаток за чекан со дополнителна рачка |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Батериски одвртувач |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Број на дел |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Номинален број на вртежиA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Број на удариA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Номинален напон | V= | 12 | 12 | 12
Прифат на алатот |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Макс. дијаметар на дупката |  |  |  |
Бетон | mm | 10 | 10 | 10
Ѕид | mm | 16 | 16 | 16
ТежинаB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 12V 6.0Ah

B)

  Со рачката, без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com.)

C)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.