# Совети при работењето

По подолго работење со мал број на вртежи, за да го оладите електричниот алат оставете го да се врти во празен од околу 3 минути со максимален број на вртежи.

Стега за прицврстување појас(види слики K–L)

Со стегата за прицврстување појас (11) можете да го закачите додатокот на пр. на појас. Така двете дланки ќе ви бидат слободни, а додатокот ќе го имате на дофат во секое време.

- За време на монтажата, проверете дали јазичето за заклучување (15) на држачот за појас е вклопен во отворот на куќиштето на додатокот.

- За да го демонтирате држачот за појасот, малку подигнете го јазичето за заклучување (15) со зашилен предмет и извлечете ја стегата за прицврстување појас.