# Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek a EN IEC 62841-2-6 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

GSR 12V-15 FC:

Az elektromos kéziszerszám A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint 87 dB(A); hangteljesítményszint 95 dB(A). A szórás, K = 3 dB.

Viseljen fülvédőt!

GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC:

Az elektromos kéziszerszám A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint 90 dB(A); hangteljesítményszint 98 dB(A). A szórás, K = 3 dB.

Viseljen fülvédőt!

Az ah (folyamatos rezgések), pF (ismétlődő lökésszerű rezgések) rezgési értékek és a K szórás a EN IEC 62841-2-6 szabvány szerint került meghatározásra:

GSR 12V-15 FC:

Kalapácsfúrás betonban: ah, HD = 13,9 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 877 m/s2 (K = 222 m/s2)

GSR 12V-32 FC:

Kalapácsfúrás betonban: ah, HD = 16,5 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 1067 m/s2 (K = 7 m/s2)

GSR 12V-35 FC:

Kalapácsfúrás betonban: ah, HD = 15,4 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 935 m/s2 (K = 113 m/s2)

Az ezen utasításokban megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok egymással való összehasonlítására alkalmazható. Ez az érték a rezgés- és zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték az elektromos kéziszerszám fő alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint és a zajkibocsátási érték a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen megnövelheti.

A rezgés- és zajkibocsátás pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.