# Støvreduktion

Undgå at bore uden støvreducerende foranstaltninger. Afhængigt af anvendelsesformål kan værktøjet kombineres med støvreducerende tilbehør sammen med en støvsuger.
Brug altid egnet åndedrætsværn. Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

- Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv kan let antænde sig selv.

Krav til støvsugeren |
--- | ---
Anbefalet nominel diameter på slange | mm | 35
Nødvendigt undertrykA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Nødvendig gennemstrømningsmængdeA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Anbefalet filtereffektivitet |  | Støvklasse MB)

A)

  Effektværdi ved el-værktøjets støvsugertilslutning

B)

  I overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-69

Følg støvsugerens vejledning. Afbryd arbejdet, hvis sugestyrken falder, og fjern årsagen.