# Instalimi

##

Vendosni unazën e përcaktimit të parazgjedhjes së çift rrotullimit (2) në simbolin "shpimi".

##

- Përdorni çelësin e drejtimit të rrotullimit (6) vetëm kur vegla elektrike nuk është në punë.

Ju mund të përdorni drejtimin e çelësit të rrotullimit (6) për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit të veglës elektrike. Megjithatë, kjo nuk është e mundur kur shtypet çelësi i ndezjes/fikjes (7).

Rrotullimi në të djathtë: Për të shpuar dhe vidhosur vidhat, shtypni çelësin e drejtimit të rrotullimit (6) në të majtë aq sa mund të shkojë.

Rrotullimi në të majtë: Për të liruar ose hequr vidhat dhe dadot, shtypni çelësin e drejtimit të rrotullimit (6) në të djathtë aq sa mund të shkojë.

##

- Përdorni çelësin e zgjedhjes së marsheve (3) vetëm kur vegla elektrike është e ndaluar.

- Gjithmonë shtyni levën e zgjedhjes së marsheve deri sa të shkojë. Përndryshe, vegla elektrike mund të dëmtohet.

Me çelësin e zgjedhjes së marsheve (3) mund të zgjidhen paraprakisht 2 intervale shpejtësie.

Pozicioni i levës së zgjedhjes së marsheve (3) | Numri i rrotullimeve | Çift rrotullim | Fushëveprimi i aplikimit
--- | --- | --- | ---
1 | E ulët | E lartë | Për aplikime të rënda: p.sh. shpimi me çekiç me diametër të madh
2 | E lartë | E ulët | Për aplikime të lehta: p.sh. shpimi me çekiç me diametër të vogël

##

Për të filluar përdorimin e veglës elektrike, shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (7) dhe mbajeni të shtypur.

Drita e punës (9) ndizet kur çelësi i ndezjes/fikjes (7) shtypet lehtë ose plotësisht dhe mundëson që zona e punës të ndriçohet në kushte të pafavorshme ndriçimi.

Drita e punës (9) qëndron e ndezur pasi të lëshoni butonin e ndezjes/fikjes (7) për rreth 10 sekonda

##

Ju mund të rregulloni vazhdimisht shpejtësinë e rrotullimeve të veglës elektrike kur është e ndezur, në varësi të asaj se sa gjatë shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (7).

Shtypja e lehtë e çelësit të ndezjes/fikjes (7) shkakton një shpejtësi të ulët. Duke u shtuar shtypja, rritet shpejtësia e rrogullimit.