# Datos técnicos

Suplemento percutor con empuñadura adicional |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Atornilladora accionada por acumulador |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Número de artículo |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Número de impactosA) | min-1 | 0–2.600 | 0–3500 | 0–3700
Tensión nominal | V= | 12 | 12 | 12
Portaherramientas |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Máx. diámetro de taladrado |  |  |  |
Hormigón | mm | 10 | 10 | 10
Ladrillo | mm | 16 | 16 | 16
PesoB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 12V 6.0Ah

B)

  Con empuñadura, sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.