# Tehnički podaci

Adapter čekić sa dodatnom ručkom |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumulatorski odvrtač |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Broj artikla |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Broj udaraA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nominalni napon | V= | 12 | 12 | 12
Prihvat za alat |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. prečnik bušenja |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Zid | mm | 16 | 16 | 16
TežinaB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 6.0Ah

B)

  Sa dodatnom drškom, bez akumulatora (težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com.)

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.