# Tehniskie dati

Triecienuzliktnis ar papildrokturi |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumulatora skrūvgriezis |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominālais apgriezienu skaitsA) | min–1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Triecienu biežumsA) | min–1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nominālais spriegums | V= | 12 | 12 | 12
Instrumentu turētājs |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. urbumu diametrs |  |  |  |
Betonā | mm | 10 | 10 | 10
Mūrī | mm | 16 | 16 | 16
SvarsB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāC) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 12V 6.0Ah

B)

  Ar papildrokturi, bez akumulatora (akumulatora svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com.)

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.