# Værktøjsskift

Støvbeskyttelseskappen forhindrer i stort omfang, at borestøv trænger ind i værktøjsholderen under brug. Når værktøjet sættes i, skal man være opmærksom på, at støvbeskyttelseskappen ikke beskadiges.

- En beskadiget støvbeskyttelseskappe skal straks udskiftes. Det anbefales at lade en kundeservice udføre arbejdet.

##

Fjern indsatsværktøjet.

Sæt forsatsen i holderen (1). Drej justeringsringen (10), indtil den går hørbart i indgreb.

##

Med SDS plus-borepatronen kan du skifte indsatsværktøj nemt og bekvemt uden brug af andre værktøjer.

- Sæt indsatsværktøjet i holderen til låsekappen til anslag.

- Kontrollér, at værktøjet sidder rigtigt fast ved at trække i det.

##

Træk låsekappen frem, og tag indsatsværktøjet ud.

##

Du kan dreje ekstrahåndtaget (13) efter behov for at opnå en sikker og mindre trættende arbejdsstilling.

- Drej det nederste grebsstykke på ekstrahåndtaget (13) mod uret, og sving ekstrahåndtaget (13) til den ønskede position. Drej derefter det nederste grebsstykke på ekstrahåndtaget (13) med uret, så det skrues fast igen.

Sørg for, at ekstrahåndtagets spændebånd sidder i den dertil beregnede rille på huset.

##

Med dybdeanslaget kan den ønskede boredybde X fastlægges.

Tryk på tasten til indstilling af dybdeanslag , og sæt dybdeanslaget ind i ekstrahåndtaget (13).

Den riflede side på dybdeanslaget skal pege opad eller nedad.

- Skub SDS plus-indsatsværktøjet ind til anslag i værktøjsholderen SDS plus. Ellers kan SDS plus-værktøjet bevæge sig, så boredybden bliver indstillet forkert.

- Træk dybdeanslaget så langt ud, at afstanden mellem borets spids og dybdeanslagets spids svarer til den ønskede boredybde X.

##

Fjern indsatsværktøjet.

Lås forsatsen op i retningen , og træk den af holderen (1).