# Arbeitshinweise

Nach längerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl sollten Sie das Elektrowerkzeug zur Abkühlung ca. 3 Minuten lang bei maximaler Drehzahl im Leerlauf drehen lassen.

Gurthalteclip (siehe Bilder K–L)

Mit dem Gurthalteclip (11) können Sie den Aufsatz z. B. an einem Gurt einhängen. Sie haben dann beide Hände frei und der Aufsatz ist jederzeit griffbereit.

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Rastzunge (15) des Gurthalteclips in der Aussparung des Aufsatzgehäuses einrastet.

- Zur Demontage des Gurthalteclips heben Sie die Rastzunge (15) mit einem spitzen Gegenstand leicht an und ziehen den Gurthalteclip ab.