# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | KinnitusA)
(2) | Pöördemomendi eelvaliku seadistusrõngasA)
(3) | Käiguvaliku lülitiA)
(4) | Aku lukustusest vabastamise nuppA)
(5) | AkuA)
(6) | Pöörlemissuuna ümberlülitiA)
(7) | Sisse/välja lülitiA)
(8) | Aku laetuse taseme näidikA)
(9) | TöövalgustiA)
(10) | Kinnitusrõngas
(11) | Vöö hoideklamber
(12) | Puurhaamri otsak GFA 12-H
(13) | Sügavuspiirajaga lisakäepide
(14) | Käepide (isoleeritud haardepind)A)
(15) | Lukustuskeel

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.