# Arbejdsvejledning

Efter længere tids arbejde med lavt omdrejningstal bør du lade el-værktøjet køle af ved at køre i tomgang med maksimalt omdrejningstal i ca. 3 minutter.

Bælteholdeclips (se billede K–L)

Med bælteholdeclipsen (11) kan du hænge el-værktøjet fast i f.eks. et bælte. Derved har du begge hænder fri, og forsatsen er lige ved hånden.

- Når du monterer, skal du sørge for, at rastetungen (15) på bæltecholdeclipsen går i indgreb i udsparringen på forsatshuset.

- Når du afmonterer bælteholdeclipsen, skal du løfte rastetungen (15) let med en spids genstand og trække bælteholdeclipsen af.