# Технічні характеристики

Насадка для перфоратора з додатковою рукояткою |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Акумуляторний шурупокрут |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Товарний номер |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Число ударівA) | уд./хв | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Номінальна напруга | V= | 12 | 12 | 12
Патрон |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Макс. діаметр свердління |  |  |  |
Бетон | мм | 10 | 10 | 10
Цегляна кладка | мм | 16 | 16 | 16
ВагаB) | кг | 1,4 | 1,3 | 1,4
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 12V 6.0Ah

B)

  С додатковою ручкою, без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти в розділі www.bosch-professional.com.)

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.