# Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según EN IEC 62841-2-6.

GSR 12V-15 FC:

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: nivel de presión acústica 87 dB(A); nivel de potencia acústica 95 dB(A). Inseguridad K=3 dB.

¡Utilice protección para los oídos!

GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC:

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: nivel de presión acústica 90 dB(A); nivel de potencia acústica 98 dB(A). Inseguridad K=3 dB.

¡Utilice protección para los oídos!

Los valores de oscilación ah (vibraciones continuas), pF (vibraciones de impacto repetidas) e incertidumbre K se determinan según EN IEC 62841-2-6:

GSR 12V-15 FC:

Taladrado con percusión en hormigón: ah, HD = 13,9 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 877 m/s2 (K = 222 m/s2)

GSR 12V-32 FC:

Taladrado con percusión en hormigón: ah, HD = 16,5 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 1067 m/s2 (K = 7 m/s2)

GSR 12V-35 FC:

Taladrado con percusión en hormigón: ah, HD = 15,4 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 935 m/s2 (K = 113 m/s2)

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados en estas instrucciones han sido determinados según un procedimiento de medición normalizado y pueden servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También son adecuados para estimar provisionalmente la emisión de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados han sido determinados para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.