# Ndryshimi i veglës

Kapaku mbrojtës i pluhurit parandalon në masë të madhe pluhurin e shpimit që të hyjë në mbajtësen e veglës gjatë funksionimit. Gjatë vendosjes së veglës, sigurohuni që kapaku mbrojtës i pluhurit të mos jetë i dëmtuar.

- Një kapak mbrojtës pluhuri i dëmtuar duhet të zëvendësohet menjëherë.Rekomandohet ta bëni këtë tek një qendër shërbimi ndaj klientit.

##

Hiqni veglën që përdoret.

Futeni aksesorin në mbajtëse (1). Rrotulloni unazën e kyçjes (10), derisa ta dëgjoni të klikojë në vend.

##

Me çakun e shpimit SDS plus mund ta ndërroni veglën e përdorimit thjesht dhe lehtësisht pa përdorur vegla shtesë.

- Futeni veglën e futjes në prizën e mëngës bllokuese derisa të ndalojë.

- Kontrolloni bllokimin duke e tërhequr veglën.

##

Tërhiqeni mëngën bllokuese prapa dhe hiqeni veglën e futjes.

##

Mund ta rrotulloni dorezën shtesë (13) sipas dëshirës për të arritur një pozicion pune të sigurt dhe pa lodhje.

- Kthejeni pjesën e poshtme të dorezës shtesë (13) në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe rrotulloni dorezën shtesë (13) në pozicionin e dëshiruar. Pastaj shtrëngoni përsëri pjesën e poshtme të dorezës shtesë (13) në drejtim të akrepave të orës.

Sigurohuni që brezi i tensionit të dorezës shtesë të shtrihet në brazdën e parashikuar në kasë.

##

Duke përdorur ndalesën e thellësisë , mund të përcaktohet thellësia e dëshiruar X.

Shtypni butonin e rregullimit të ndalimit të thellësisë dhe futni ndalesën e thellësisë në dorezën shtesë (13).

Brazdat në ndalesën e thellësisë duhet të drejtohen lart ose poshtë.

- Shtyjeni veglën e përdorur SDS plus në mbajtësin e veglave SDS plus aq sa mund të shkojë. Përndryshe, lëvizshmëria e veglës SDS plus mund të çojë në vendosjen e gabuar të thellësisë së shpimit.

- Tërhiqeni ndalesën e thellësisë derisa distanca midis majës së shpimit dhe majës së ndalesës së thellësisë të korrespondojë me thellësinë e dëshiruar të shpimit X.

##

Hiqni veglën që përdoret.

Zhbllokoni aksesorin në drejtim dhe tërhiqeni nga mbajtësja (1).