# Munkavégzési tanácsok

Ha hosszabb ideig alacsony fordulatszámmal dolgozott, akkor az elektromos kéziszerszámot a lehűtéshez kb. 3 percig maximális fordulatszám‌mal üresjáratban járassa.

Övtartócsat (lásd a K–L ábrát)

A (11) övtartó csat segítségével az előtétet például felakaszthatja egy hevederre. Ekkor mindkét keze szabad, és az előtét mindig rendelkezésre áll.

- A felszerelésnél ügyeljen arra, hogy az övtartó csat (15) rögzítőnyelve bepattanjon az előtét ház bemélyedésébe.

- Az övtartó csat leszereléséhez emelje kissé fel egy hegyes tárggyal a (15) rögzítőnyelvet és húzza le az övtartó csatot.