# Technické údaje

Nadstavec kladiva s prídavnou rukoväťou |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumulátorový skrutkovač |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Číslo položky |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Menovité otáčkyA) | ot/min | 0–1 300 | 0–1 800 | 0–1 750
Frekvencia príklepuA) | min-1 | 0–2 600 | 0–3 500 | 0–3 700
Menovité napätie | V= | 12 | 12 | 12
Upnutie nástroja |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Max. priemer vŕtania |  |  |  |
betón | mm | 10 | 10 | 10
murivo | mm | 16 | 16 | 16
HmotnosťB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50 | −20 ... +50

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 12V 6.0Ah

B)

  S prídavnou rukoväťou, bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.