# Norādījumi darbam

Pēc ilgākas darbības ar nelielu griešanās ātrumu elektroinstruments ir aptuveni 3 minūtes jā‌at‌dzesē, darbinot to brīvgaitā ar maksimālo griešanās ātrumu.

Jostas stiprinājuma turētājs (skatīt attēlu K–L)

Ar jostas stiprinājuma turētāju (11) varat piekarināt uzliktni, piemēram, pie jostas. Jums ir brīvas abas rokas, un uzliktnis ir vienmēr pa rokai.

- Montāžas laikā uzmanieties, lai jostas stiprinājuma turētāja aiztures mēlīte (15) nofiksējas uzliktņa korpusa padziļinājumā.

- Lai noņemtu jostas stiprinājuma turētāju, vieglām paceliet aiztures mēlīti (15) ar smailu priekšmetu un novelciet jostas stiprinājuma turētāju.