# Шаңды азайту

Шаң мөлшерін азайту шараларын қолданбай бұрғылауды болдырмаңыз. Мақсатты пайдалануға байланысты электр құралын сорғышпен бірге шаңды азайтатын керек-жарақтармен біріктіруге болады.
Әрдайым тыныс органдарына арналған жарамды қорғанысты пайдаланыңыз. Өңделетін материалдар үшін еліңізде қолданылатын нұсқамаларды орындаңыз.

- Жұмыс орнында шаңның жиналмауын қадағалаңыз. Шаң оңай тұтануы мүмкін.

Сорғышқа қойылатын талаптар |
--- | ---
Шлангінің ұсынылған номинал диаметрі | мм | 35
Қажетті төменгі қысымA) | мбар гПа | ≥ 230 ≥ 230
Қажетті ағын мөлшеріA) | л/с м³/сағ | ≥ 36 ≥ 129,6
Сүзгінің ұсынылатын өткізу қабілеті |  | M шаң класыB)

A)

  Электр құралының сорғыш жалғағышындағы қуат мәні

B)

  IEC/EN 60335-2-69 стандарты бойынша

Сорғыш нұсқаулығын қараңыз. Сору қуаты төмендеген жағдайда, жұмысты тоқтатып, себебін жойыңыз.