# Tehnilised andmed

Haamri otsak koos lisakäepidemega |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akukruvikeeraja |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Tootenumber |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
NimipöörlemissagedusA) | min−1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
LöögisagedusA) | min−1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nimipinge | V= | 12 | 12 | 12
Tööriistakinnitus |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Puuri max läbimõõt |  |  |  |
Betoon | mm | 10 | 10 | 10
Müüritis | mm | 16 | 16 | 16
KaalB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Soovitatud ümbruskonna temperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamiselC) ja ladustamisel | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50 | −20 ... +50

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 12V 6.0Ah

B)

  Lisakäepidemega. ilma akuta (aku kaalu leiate veebiaadressilt www.bosch-professional.com)

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.