# Puesta en marcha

##

Ponga el anillo de ajuste de la selección del par de giro (2) en la posición del símbolo "Taladrado".

##

- Accione el selector de sentido de giro (6) sólo con la herramienta eléctrica en reposo.

Con el selector de sentido de giro (6) puede modificar el sentido de giro de la herramienta eléctrica. Sin embargo, esto no es posible con el interruptor de conexión/desconexión (7) presionado.

Rotación a la derecha: Para taladrar y enroscar tornillos, presione el selector de sentido de giro (6) hacia la izquierda hasta el tope.

Giro a la izquierda: Para soltar o desenroscar tornillos y tuercas presione el selector de sentido de giro (6) hacia la derecha, hasta el tope.

##

- Accione el selector de velocidad (3) sólo con la herramienta eléctrica en reposo.

- Siempre empuje hasta el tope el selector de velocidad. En caso contrario podría dañarse la herramienta eléctrica.

Con el selector de velocidad (3) se pueden preseleccionar 2 margenes de revoluciones.

Posición del selector de velocidades (3) | Revoluciones | Par de apriete | Campo de aplicación
--- | --- | --- | ---
1 | Baja | Alto | Para aplicaciones pesadas: P. ej. taladrado con percusión de gran diámetro
2 | Alto | Baja | Para aplicaciones livianas: P. ej. taladrado con percusión de pequeño diámetro

##

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica, accionar y mantener en esa posición el interruptor de conexión/desconexión (7).

La luz de trabajo (9) se enciende con el interruptor de conexión/desconexión (7) leve o totalmente oprimido y posibilita la iluminación de la zona de trabajo con condiciones de luz desfavorables.

La luz de trabajo (9) queda encendida tras soltar el interruptor de conexión/desconexión (7) aún aprox. 10 segundos.

##

El número de revoluciones de la herramienta eléctrica conectada lo puede regular de modo continuo, según la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión (7).

Una leve presión sobre el interruptor de conexión/desconexión (7) origina un número de revoluciones bajo. Incrementando paulatinamente la presión van aumentando las revoluciones en igual medida.