# Tekniska data

Hammartillsats med tilläggshandtag |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Sladdlös skruvdragare |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Artikelnummer |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
MärkvarvtalA) | v/min | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
SlagfrekvensA) | slag/min | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Märkspänning | V= | 12 | 12 | 12
Verktygsfäste |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Max. borrdiameter |  |  |  |
Betong | mm | 10 | 10 | 10
Murverk | mm | 16 | 16 | 16
ViktB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah

B)

  Med stödhandtag, utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com.)

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.