# Instruções de trabalho

Após um longo período de tempo a trabalhar com um número de rotações reduzido, deve deixar a ferramenta elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o número de rotações máximo em vazio para a arrefecer.

Suporte de fixação ao cinto (ver figuras K–L)

Com o suporte de fixação ao cinto (11) pode pendurar o complemento, p. ex., num cinto. Desta forma terá ambas as mãos livres e o complemento estará sempre ao alcance.

- Durante a montagem, certifique-se de que a lingueta de engate (15) do suporte de fixação ao cinto engata no entalhe da carcaça do complemento.

- Para a desmontagem do suporte de fixação ao cinto, levante ligeiramente a lingueta de engate (15) com um objeto pontiagudo e retire o suporte de fixação ao cinto.