# Tekniske data

Hammerforsats med ekstrahåndtak |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akku-skrutrekker |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominelt turtallA) | o/min | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
SlagtallA) | slag/min | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nominell spenning | V= | 12 | 12 | 12
Verktøyholder |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. bordiameter |  |  |  |
Betong | mm | 10 | 10 | 10
Murverk | mm | 16 | 16 | 16
VektB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 6.0Ah

B)

  Med ekstrahåndtak, uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.