# Date tehnice

Adaptor pentru ciocan cu mâner auxiliar |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Şurubelniţă electrică cu acumulator |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Cod de identificare |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Turaţie nominalăA) | rot/min | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Număr de percuţiiA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Tensiune nominală | V= | 12 | 12 | 12
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diametru maxim de găurire |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Zidărie | mm | 16 | 16 | 16
GreutateB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 12V 6.0Ah

B)

  Cu mâner auxiliar, fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.